附件：

智能雪车雪橇赛道与竞技训练关键技术研究

研究内容：研究雪车雪橇运动项目的发展规律、优秀运动员滑行特征模型及不同冰面环境下钢架雪车管刃开槽减摩技术等关键因素；研究基于雪车雪橇运动特征的赛道智能化设计与生成关鍵技术；研究雪车雪橇赛道全过程滑行轨迹、运动员姿态智能优化和可视化纠偏关键技术；研发雪车雪橇高速滑行仿真体验装备；研究智能辅助大众体验赛道设计及标准赛道可逆化改造关键技术。

考核指标：形成雪车雪橇赛道发展研究报告1份，包含世界级赛道的设计理念演变、施工工艺进展、赛道发展对雪车雪橇项目发展的影响等方面内容，完成我国雪车雪橇项目可持续发展战略报告1份，包含赛道建设规划、竞赛体系、后备人才培养、大众推广等方面内容，形成世界优秀雪车雪橇运动员滑行轨迹和身体姿态数据库各1个，包含不少于5条赛道、30名优秀运动员的数据，形成与不同冰面环境匹配的钢架雪车管刃开槽减摩工艺，实现冰上摩擦力降低10%以上；完成雪车雪橇赛道选址、中心线设计和曲面生成关键技术1项，制定雪车雪橇赛道设计导则1个，开发涵盖雪车雪橇赛道选址、中心线设计、曲面生成等功能的智能化设计软件1套；完成北京冬奥会雪车雪橇赛道全过程(包括过弯)滑行轨迹智能识别关键技术1项，识别精度达到厘米级，构建我国高水平运动员滑行姿态数据集，范围涵盖雪车、雪橇、钢架雪车等不同项目及启动、直道加速、过弯等不同阶段类别，形成多因素耦合计算模型、赛道数据定量测试与运动员全过程视频动作识别相结合的纠偏关键技术1项，开发全过程(过弯)滑行轨迹智能优化和可视化工具，完成技术指南1项；完成雪车雪橇运动多感官驱动的高速滑行仿真耦合关键技术1项，开发雪车雪橇运动员高速滑行仿真体验装备1套，包含：赛道场景不少于3个，系统整体显示刷新率不低于60Hz，雪车雪橇的物理模拟装置硬件刷新率不低于500Hz，沉浸式设备显示分辨率不低于60PPD/3000PPI，动作捕捉传感器反应时间不大于20毫秒；完成智能辅助大众体验赛道设计和标准赛道可逆化改造关键技术1项，开发智能辅助设计软件1套，形成人工智能辅助大众体验赛道设计指南/导则1部、标准赛道可逆化改造指南/导则1部。相关技术在国家队训练中示范应用。