国际跳棋竞赛场地器材标准

（征求意见稿）

**一、竞赛场地要求**

国际跳棋项目比赛一般在室内场馆进行，其中体育场馆须符合《体育场所开放条件与技术要求—总则》的相关要求，其它类型室内场所的疏散走道、安全出口、疏散楼梯须符合《建筑设计防火规范》的相关规定。消防、安保和应急设施完备，维护完好，经有关部门检验合格，符合正常使用要求。根据项目特点，场地要求照明充足均匀、色彩明亮、空气流通、温度适宜，场地噪声应满足昼间≤50dB、夜间≤40dB。

1. 比赛区域。比赛场地内无反光物，有扩音设备、无线网络和时间显示器。参赛棋手人均空间以4平方米为宜，最低不得小于人均2平方米。

（二）竞赛功能区。紧邻赛场应配备有综合办公区域。包括竞赛办公室、裁判室、会议室、讲解室等。竞赛办公室用于组委会办公，配备桌椅、打印机、电脑、网络、文具等物品；裁判室用于裁判组工作，配备桌椅、复印机、打印机、电脑、网络、话筒、文具等物品。讲解室用于比赛直播，配备挂盘、电脑、网络等物品。

（三）公共区域。赛场外要求有宽阔或足够的场外公共区域，用于运动员赛后疏散、比赛信息发布、赛事宣传。

（四）根据参赛人数和气候状况可设置医疗站点，配备值班医生和基础药物。

**二、竞赛器材标准**

（一）棋盘

1.棋盘为正方形，有效行棋面积必须在35cm×35cm和45cm×45cm之间。

2.棋盘表面不能反光。

　3.黑格(或深色格)与白格(或浅色格)的区分必须非常清楚和醒目。

4.正式比赛用棋盘上不标注任何起辅助作用的棋位编号。

（二）棋子

1.棋子为圆柱形，全部棋子的形状和大小必须完全相同，两枚棋子叠起成为王棋时应具有一定的稳定性。

2.棋子的直径必须比棋盘方格边长小7mm – 14mm；或者，在一个45cm×45cm的棋盘上使用的棋子的直径应在31mm – 38mm之间。

3.棋子的厚度必须在棋子直径的1/4 — 1/5 之间。

4.所有白棋和所有黑棋的颜色必须分别完全相同。

5.棋子的颜色必须柔和且没有光泽，而且它与棋盘的颜色要形成鲜明的反差。

（三）棋钟

1.一台棋钟内置两只钟，这两只钟都必须能够正常工作，必须保证两只钟能够同时停止计时，不能同时开始计时。

　2.一只钟停止计时的同时，必须保证另一只钟能够立刻开始计时。

　3.棋手时间的使用情况必须在棋钟显示屏上有非常清楚和永久的提示。在超时的情况下，棋钟必须在第一时间非常清楚明确地指明是哪位棋手超时。

　4.棋钟显示屏上应至少提前2分钟显示出剩余的分钟数和秒数。

　5.每个棋钟显示屏的大小至少应达到15mm×45mm。

　6.棋钟必须能平稳放置且易于操作。

**三、赛前检查**

（一）场地检查：赛前由赛事安全负责人协同场地负责人检查场地灯光、噪音、通风、疏散通道并将检查结果报告组委会。

（二）器材检查：赛前由裁判长负责检查竞赛器材并将检查结果报告组委会。