中华人民共和国第十五届运动会

车辆模型项目竞赛补充规则

各有关单位：

为保障中华人民共和国第十五届运动会群众比赛航海、车辆模型项目预赛车辆模型项目竞赛顺利进行，现对前期未明确的相关事项补充说明如下：

1. 关于单项规则器材的说明：

1.竞赛车辆只可使用同品牌原厂升级件进行升级，不得改变原车的结构。

2.1/10电动平跑项目竞赛车辆的齿轮比不限制，齿轮品牌不限制。其他项目只可使用原厂齿轮或原厂升级件齿轮。

4.1/10电动平跑转向舵机品牌型号不限制。

5.1/24电动拉力转向舵机只可使用原厂舵机。

6.车辆模型团体赛可以使用风扇、散热片等给竞赛车辆电动机、电子调速器散热。

7.车辆模型团体赛可以对车辆进行配重，配重形式不限。海陆模型足球团体赛使用车辆不可进行配重。所有项目都不得对车辆进行偷轻处理。

1. 竞赛电动机Kv值检测将使用“好盈tunalyzer”进行测量，电动机内阻值检测将使用“胜利6310A”进行测量，电池电压检测将使用“胜利万用表”。
2. 竞赛场地图形公布

经组委会抽签，预选赛竞赛场地为：

****